内蒙古警察学院新城校区警训楼副楼防火门窗更换项目详细附件
一、项目基本信息
项目名称：内蒙古警察学院（新城校区）警训楼副楼更换防火门、窗项目
项目地点：内蒙古警察学院新城校区
招标方式：依规发布采购比选公告，公开项目需求、施工内容、技术标准、供应商资质等信息，综合对比报价及服务方案择优确定合作单位。
项目用途：为落实消防整改要求，消除安全隐患，规避火情扩散风险，保障校园人员及建筑设施安全，提升楼宇防火隔火能力，维护校园消防安全稳定，特实施本次更换         防火门窗及配套设施项目。
二、项目内容及技术参数
项目概况：主要对新城校区警训楼副楼西侧一、二层进行门、窗改造。拆除区域原有普通门窗及老旧防爆轴流风机，更换安装符合国家消防相关规范的甲级防火门、窗，并完成4台防爆轴流风机拆旧重装作业，弥补建筑防火间距不足短板，确保整改后符合消防规范，顺利通过消防复检。
具体工程量明细如下：
普通门窗拆除工程：拆除警训楼副楼西侧一、二层原有普通窗户及室外普通防盗门，总拆除面积89.5㎡，含门窗框、玻璃、五金配件拆除，及建筑垃圾清理、洞口平整处理。

甲级防火窗安装工程：原址新装合规甲级防火窗（钢质隔热双层防火窗），总安装面积86.5㎡，包含定制、运输、安装、密封调试、配件装配及成品保护等全套工序。
甲级防火门安装工程：更换西侧直通室外普通防盗门，新装甲级防火门1套，包含定制、运输、安装、封堵调试、消防密封处理等全流程施工。
防爆轴流风机改造工程：完成4个防爆轴流风机拆旧重装作业，含旧设备拆除、线路规整、旧机重新安装固定、调试试运行，确保设备达标运行。
备注：本次施工含材料运输、现场施工、安装调试、垃圾清运、现场复原及质保售后等配套服务，完工后整体消防设施需功能完好、符合规范。
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